2023년 북한산성 행궁지정비(8차) 실시설계용역

과 업 내 용 서

2023. 04.

경기문화재단 경기문화재연구원

(북한산성문화사업팀)

과 업 내 용 서

과업개요

○ 과 업 명 : 2023년 북한산성 행궁지정비(8차) 실시설계용역

○ 과업목적

- 북한산과 북한산성은 수도권의 많은 탐방객이 이용하는 중요 유적지이며, 북한산성내 행궁지는 가장 중요한 시설 중 하나로 역사적 가치가 매우 큼

- 국가사적 ‘북한산성 행궁지’의 연차발굴조사로 확인된 유구의 적절한 보호조치 등을 통해 문화유산의 보존, 가치를 증대하고자 함

- 과거 집중호우로 매몰되었던 북한산성 행궁지의 건물지, 배수로 정비 설계를 통해 홍수 피해 재발을 방지하고자 함

○ 과업범위

- 공간적 범위 : 북한산성 행궁지 발굴조사 지역

(※ 소재지 : 경기도 고양시 덕양구 북한동 169번지 일원)

- 내용적 범위 : 북한산성 행궁지 건물지, 배수로 등 정비 설계

과업내용

○ 북한산성 행궁지 건물지, 배수로 등 정비 설계

- 행궁지 전체 배수계획 수립 및 내외부 배수로 정비 설계

과업기간

○ 본 과업은 착수일로부터 150일이며 관계법령 및 지침, 규정 등에 의한 협의·심의 및 인․허가 업무를 포함하며(과업기간 제외), 인․허가를 득한 후 실시설계도서를 납품하여야 한다.

보수설계 지침

○ 본 사업은 국가검토 대상 사업으로 문화재청의 설계승인을 받아 진행한다.(과업기간 제외)

○ 발굴조사 결과를 바탕으로 관련 고문헌, 고사진 등을 참고하여 설계도서에 반영한다.

○ 북한산성 행궁지에 대한 관련 사례조사 및 관계전문가 자문회의 등을 통하여 실시설계도서에 대한 근거 및 타당성을 확보한다.

○ 보수 설계의 범위는 관계전문가 자문회의 등에 따라 변경될 수 있다.

○ 현황도면 작성은 현재 유적보호를 위해 덮혀 있는 우장막을 제거한 후 잡풀 제거, 정밀측량, 3D 스캔, 항공사진 촬영 등을 통해 현황도면을 상세히 작성한다. 또한 현장조사 이후 우장막을 신규 재설치 하여야 한다

문화재수리 설계도서 작성기준

○ 문화재청 고시 제2016-116호(2016.12.01.) 문화재수리 설계도서 작성기준을 적용하여 작성한다.

○ 「2023년도 문화재청 문화재보수정비 공통 및 세부사업 지침」을 준수하여 설계하여야 한다.

과업 수행지침

○ 일반 준수사항

- 실시설계용역이라 함은 발주처와 용역수행자가 체결한 용역 계약서 및 과업내용서에 의한 일체의 설계도서 작성 및 이에 수반되는 관련조사 및 본 용역에 관한 각종 보고 및 제출자료 등 발주처가 필요하다고 인정하여 지시하는 일체사항을 포함한다.

1) 착수

- 용역수행자는 계약 후 7일내 과업에 착수하여야 하며, 착수시에는 착수계(계약내역서, 현장대리인계 등 포함)를 제출하여 승인을 받아야 하며, 사업수행계획서(용역추진 예정 공정표 포함) 및 관련서류(업체등록증 등)를 동시에 제출한다.

2) 진행보고

가) 용역수행자는 설계 진행 중 다음 사항을 이행하여야 하며 각 단계마다 모든 계획안을 제출하여 발주처의 승인을 득한 후 설계를 진행한다.

나) 용역수행자는 필요시 과업보고를 실시하며, 참석자는 발주처 관계자, 계약자, 기타 관계인으로 한다.

다) 용역수행자는 착수계 제출 시 작성된 예산공정표를 기준으로(용역수행 대표자 명의) 성실하게 작성하여 보고하여야 한다.

3) 수시보고 : 발주자의 요청 시

가) 용역수행자는 설계용역 납품예정일 5일 전에 납품목록 및 성과품에 대한 예비검사를 받도록 하여야 하며, 수정을 요하는 부분은 반드시 수정하여 납품하여야 한다.

나) 용역수행자는 용역 완료시까지 모든 보고를 서면 또는 이메일로 보고하여야 한다.

4) 설계의 변경 및 조정

가) 설계 진행 중 발주처에서 필요하다고 인정되어 설계내용 변경 또는 수정을 요할 시 용역수행자는 이를 거부할 수 없으며 지체 없이 이행하여야 한다.

나) 기타 발주처에서 반영을 요청하는 사항은 검토하여 과업내역에 반영하여야 한다.

다) 본 과업이 완료된 후라도 과업의 변경 및 보완 등의 조치가 있을 시 용역수행자는 지체 없이 이를 이행하여 제출하여야 한다. 또한  향후 공사 발주 시 필요한 설계도서(내역서 등)를 변경 제출하여야 하고, 이에 대한 비용을 요구할 수 없다.

5) 감독

- 용역수행자는 모든 설계과정에서 발주처의 지휘․감독을 받아야 하며, 모든 사항은 발주처의 승낙을 득한 후 시행한다.

6) 관계법령 준수

- 용역수행자는 설계내용이 문화재보호법, 문화재수리 등에 관한 법률 등 제반 규정에 저촉되지 않도록 하여야 한다.

7) 자료 제출 등

- 용역수행자는 발주처에서 필요하다고 인정하여 요구할 경우 과업 도중이나, 준공 후에도 자료의 제출이나 출석 요구에 성실하게 응하여야 한다.

8) 설계 하자

- 용역수행자는 설계상 중대한 하자로 인하여 용역 설계 시, 공사 중, 공사 완료 후에 인명피해, 예산 손실 등을 초래하였을 때에는 원인규명 후 계약기간에 상관없이 이에 대한 변제 및 민․형사상 책임을 진다.

9) 업무내용 비밀유지

- 용역수행자는 업무수행과 관련한 일체사항을 설계용역 완료 후에도 외부에 누설하면 안된다.

10) 관계기관 협의

- 용역수행자는 설계도서 납품 전 관련법규에 의한 인․허가 필요시 사전에 관계기관 협의를 거쳐 납품하여야 하며, 이와 관련된 비용은 용역수행자 부담으로 한다.

○ 설계도서 작성시 준수사항

1) 용역수행자는 관련분야(역사, 건축, 궁궐, 성곽 등) 전문가로 구성된 자문회의를 2회(설계도서 작성 중) 이상 개최하여 과업을 실시하고 그 관련 자료를 과업 완료 시 성과물과 함께 제출하여야 한다.

- 자문위원의 위촉, 개최시기, 발주처의 참석인원 등에 관한 사항은 감독관과 협의한다.

2) 복원 및 신축, 수리현장 보호와 일반인의 현장출입 차단을 위한 가림막, 휘장막, 보호막 등을 설치하는 계획을 반영하여야 한다.

3) 공사용으로 설치하는 가설물의 설치 위치 및 작업로의 합리적 동선 등을 배치도 또는 시방서에 표시한다.

성과품 납품

○ 용역계약자는 용역 결과물 인쇄 전에 반드시 그 내용에 관한 사항을 발주처에 사전 검사를 받아야 한다. 또한 발주처의 요청이 있을 때에는 용역내용에 대하여 관계자에게 설명할 의무를 가진다.

○ 발주처는 용역계약자가 제출한 용역보고서 내용에 대하여 부분적인 수정이나 보완을 요구할 수 있으며, 이 경우 과업수행자는 즉시 이에 응하여야 한다.

1) 용역완료시 납품명세

- 보수설계도서(현황사진첩 등 포함) 5부

※ 현황사진첩, 설계설명서, 공사시방서(특기시방 포함), 내역서(공사원가계산서 포함), 일위대가표 등 포함

- 보수설계도서를 CAD, PDF로 작성한 외장하드 또는 USB 2개

- 설계작성시 조사된 모든 자료 및 고증조사자료 일체와 감독관이 요구하는 관련자료

2) 추후 공사발주시 납품명세(단가조정 등 포함)

- 보수설계도서(현황사진첩 등 포함) 5부(A3 도면 3부 별도)

- 보수설계도서를 CAD, PDF로 작성한 외장하드 또는 USB 2개

3) 발주처 요청 시 모든 설계도서는 5부 이내 추가 제출 할 수 있음

설계용역 수행 시 이행 및 유의사항

○ 다음사항에 해당하는 사례가 발생하였을 경우 발주청 판단에 의해 일방적으로 용역계약을 해지할 수 있으며 용역수행자는 이에 대하여 이의를 제기할 수 없고 어떤 형태로든 보상을 청구할 수 없다.

- 각종 지침, 과업내용서 등에 부합하지 않게 설계하지 않을 경우

- 용역수행 추진이 부진하여 용역 기간내에 용역을 완료할 수 없다고 판단될 경우

○ 과업내용서에서 누락된 사항은 다른 일반 관련사항을 적용한다.

○ 보수대상에 대한 발굴조사 보고서, 학술조사내용, 건축(궁궐) 사례조사 등 관련문헌 등을 참고하여 설계도서를 작성한다.

○ 설계도서 작성 중 공사비 증가로 인한 추가 용역비는 지급하지 않는다.

○ 용역 수행중 조사된 각종 자료 및 성과품 일체에 대한 소유권과 제반 권한은 발주처에 있으며 다른 목적으로 사용하지 않도록 한다.

○ 문화재보호법, 도시계획법, 산림법 등 관계법령에 의한 각종 인․허가가 필요한 경우 해당하는 법적이행조치 내용을 검토하여 시방서에 명시한다.

○ 설계도서에 책임기술자(실측․설계), 현황․고증 등 조사자, 설계도서 작성실무자 성명을 도면상에 표시하고 책임기술자가 서명 날인한다.

○ 용역책임자는 용역일정을 준수하고 감독관이 정하는 바에 따라 용역수행 진도를 보고한다.

○ 발주처에서는 관계전문가 또는 관련 공무원을 조사현장에 파견하여 진행사항을 확인할 수 있으며 용역수행자는 이에 협조하여야 한다.

○ 용역수행중 특정분야의 전문지식과 인력이 필요한 경우 용역수행자는 일부 과업내용을 의뢰하여 수행할 수 있으며 의뢰한 결과물 및 보완사항에 대하여는 용역업체가 책임을 진다.

기타사항

○ 용역업체는 금번 용역계약 만료일까지 계약내용의 성과품을 제출하도록 하되, 추후 공사발주 시 공사단가 및 수량변경 등에 따른 설계도서를 수정·보완하여 작성․제출해야하며 그에 대한 대가는 지급하지 아니한다.

○ 본 설계지역은 국가사적지로서 탐방객이 많은 장소이므로 복장을 단정히 하고 용역에 임하여야 한다.